**BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT**

THỰC HIỆN LÀM ĐẠO CỤ, CẢNH TRÍ, PHỤC TRANG VỞ XIẾC “VÙNG ĐẤT KỲ BÍ”

*(Kèm theo thư mời báo giá số: 26/TM-PN, ngày 23 tháng 9 năm 2024)*

HẠNG MỤC 1: **Thực hiện làm đạo cụ, linh vật vở Xiếc “Vùng đất kỳ bí”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Mô tả, Quy cách, Yêu cầu kỹ thuật** | **Xuất xứ hàng hoá** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | Quái vật Đá | - Chất liệu: Khung nhôm,mút xốp,vải,sơn màu - Kích thước: 1m x1,5m x 5m - Được điều khiển như một con rối khổng lồ bằng dây,que do 4-5 người điều khiển. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 2 | Quáy vật Kim | - Chất liệu: Khung nhôm,mút xốp,vải,sơn màu - Kích thước: 1m x1,5m x 5m - Thiết kế như người gương cao 2,5m,chân cà kheo nhôm với vũ khí gậy ánh sáng. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 3 | Quái vật Mộc | - Chất liệu: Khung nhôm,mút xốp,vải,sơn màu - Kích thước: 1m x1,5m x 5m - Chân cà kheo nhôm tạo hình thần rừng,cao to ghê sợ với những rễ cây có thể uốn éo cử động như những xúc tu. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 4 | Quái vật Hỏa | - Chất liệu: Khung nhôm,mút xốp,vải,sơn màu - Kích thước: 1m x1,5m x 2,5m - Thiết kế mặc vô người với chất liệu chống cháy đặc biệt cho người biểu diễn an toàn. chân cà khéo cố định chân diễn viên tạo dáng cao to lực lưỡng. Các ngọn lửa than cháy liên tục trên đạo cụ cũng như trên trang phục diễn viên mặc. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 5 | Quáy vật Thủy | - Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu - Kích thước: 50cm x 100cm - 5 Nữ quái nước ,được thiết kế các máy nén khí áp lực phun nước trên người kết hợp với led tạo ra nhưng tia nước ánh sáng nhiều màu tô điểm cho phần diễn đặc sắc. | Việt Nam | 05 | Bộ |
| 6 | Khung đu tập thể trên cao | - Chất liệu: Thép chịu lực,phi 30 ,dày 5li. - Kích thước: nhiều thanh có khoen móc dây. Dài 2m và 4m. '- làm khung treo 8 diễn viên đu trên không tạo hình. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 7 | Khối hộp tạo hình | - Chất liệu: Inox phi 30 dày 3li ,led lập trình - Kích thước: 2m x2m x2m - Chịu lực 5-8 người đứng tạo hình bên trên và đu bên dưới, có thể di chuyển dễ ràng,lắp ráp được. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 8 | Cần cẩu người đối trọng lớn | - Chất liệu: Sắt - Kích thước: 2m x2m x5m - Cẩu xoay đối trọng tải tạ và người lên cao 5m có trục xoay đa hứng cho diễn viên múa trên không cũng như dưới đất... | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 9 | Cần cẩu người đối trọng nhỏ | - Chất liệu: Sắt - Kích thước: 2m x2m x3m - Cẩu xoay đối trọng tải tạ và người lên cao 3m có trục xoay đa hứng cho diễn viên múa trên không cũng như dưới đất. | Việt Nam | 03 | Bộ |
| 10 | Gậy lửa kích điện | - Chất liệu: kim loại nhôm, gỗ, sơn - Kích thước: 2,0m x 0,25m - Dùng để múa, biểu diễn với lửa có khả năng kích điện tạo ra lửa | Việt Nam | 10 | Bộ |
| 11 | Xe cân bằng 1 bánh | - Chất liệu: Đồ điện tử sản xuất sẵn - Kích thước: 50cm x 50cm - Đặc tính kỹ thuật theo đúng quy chuẩn | Việt Nam | 06 | Bộ |
| 12 | Trống da | - Chất liệu: Gỗ ,Da bò,vải,dây thừng,sơn màu. - Kích thước: từ 1,5m - 3m - Thiết kế riêng theo concept của vở diễn có mẫu đi kèm, đánh ra tiếng đặc trưng. | Việt Nam | 10 | Bộ |
| 13 | Dây cáp,dây dù bảo vệ và biểu diễn | - Chất liệu: cáp thép,inox,vải dù - Kích thước: 3-500m - Đặc tính kỹ thuật theo đúng quy chuẩn | Việt Nam | 10 | Bộ |
| 14 | Dây nhún trên cao | - Chất liệu: cao su ,sợi dù - Kích thước: 3m-5m/1 bộ - Cao su dai chịu lực tốt cho 150kg.  - Đặc tính kỹ thuật theo đúng quy chuẩn | Việt Nam | 10 | Bộ |
| 15 | Đai bay cho diễn viên trên cao | - Chất liệu: Vải dù - Kích thước: Vùa vòng eo người diễn viên - Đặc tính kỹ thuật theo đúng quy chuẩn | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 16 | Móc, ổ xoay, ma ní, phụ kiện an toàn khác | - Chất liệu: Thép, nhôm. - Kích thước: Chuẩn của nhà sản xuất chịu lực tải trọng 2-3 tấn (N) - Đặc tính kỹ thuật theo đúng quy chuẩn | Việt Nam | 01 | Bộ |

HẠNG MỤC 2: **Thực hiện làm cảnh trí vở Xiếc “Vùng đất kỳ bí”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Mô tả, Quy cách, Yêu cầu kỹ thuật** | **Xuất xứ hàng hoá** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | Cảnh trí màn 1: không gian khu Làng Mặt Trời (Trong Làng Tộc Người Turtle) | - Chất liệu: gỗ,mút,khung sương bằng sắt,vải ,keo sơn giả đá ,gỗ. - Kích thước: rộng 15m,dài 15m, cao 10m - Theo bản vẽ thiết kê cụ thể ,bố cục cảnh và màu sắc mang tính sắc tộc thổ dân ,cảnh ước lệ , các bục bệ yêu cầu chắc chắn ,an toàn cho diễn viên xiếc nhào lộn,nhảy múa. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 2 | Cảnh trí màn 2: Lãnh thổ Hành Kim | - Chất liệu: gỗ,mút,khung sương bằng sắt,vải ,keo sơn giả đá ,gỗ. - Kích thước: rộng 15m,dài 15m, cao 10m - Theo bản vẽ thiết kê cụ thể ,bố cục cảnh và màu sắc ánh kim,các ô sắt,khung sắt dều anh kim loại, các khối gương nhiều hình dạng phản chiếu khi anh sáng chiếu vào ,cảnh ước lệ , các bục bệ yêu cầu chắc chắn ,an toàn cho diễn viên xiếc nhào lộn,nhảy múa. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 3 | Cảnh trí màn 3: Không gian Hành Thổ | - Chất liệu: gỗ,mút,khung sương bằng sắt,vải ,keo sơn giả đá ,gỗ. - Kích thước: rộng 15m,dài 15m, cao 10m - Theo bản vẽ thiết kê cụ thể ,bố cục cảnh và màu tạo các khối đá ,đất khô cằn bụi bặm và rêu phong cũ kĩ ,cảnh ước lệ , các bục bệ yêu cầu chắc chắn ,an toàn cho diễn viên xiếc nhào lộn,nhảy múa. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 4 | Cảnh trí màn 4: Không gian Hành Hỏa | - Chất liệu: gỗ,mút,khung sương bằng sắt,vải ,keo sơn giả đá ,gỗ. - Kích thước: rộng 15m,dài 15m, cao 10m - Theo bản vẽ thiết kê cụ thể ,bố cục cảnh và màu sắc mang tính sắc tộc thổ dân ,cảnh ước lệ , các bục bệ yêu cầu chắc chắn ,an toàn cho diễn viên xiếc nhào lộn,nhảy múa. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 5 | Cảnh trí màn 5: Hành Mộc | - Chất liệu: gỗ,mút,khung sương bằng sắt,vải ,keo sơn giả đá ,gỗ. - Kích thước: rộng 15m,dài 15m, cao 10m - Theo bản vẽ thiết kê cụ thể ,bố cục cảnh và màu sắc tả cảnh rừng cây của thần rừng,người bảo vệ rừng thiêng ,cảnh ước lệ , các bục bệ yêu cầu chắc chắn ,an toàn cho diễn viên xiếc nhào lộn,nhảy múa. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 6 | Cảnh trí màn 6: Không gian Hành Thủy | - Chất liệu: gỗ,mút,khung sương bằng sắt,vải ,keo sơn giả đá ,gỗ. - Kích thước: rộng 15m,dài 15m, cao 10m - Theo bản vẽ thiết kê cụ thể ,bố cục cảnh và màu sắc đặc tả của một thác nước giữa biển khơi, thác nước chảy tự nhiên trên trần rạp chảy xuống được thiết kế đặc biệt do 1 hệ thống bơm và các vời nước áp cao ,cảnh ước lệ , các bục bệ yêu cầu chắc chắn ,an toàn cho diễn viên xiếc nhào lộn,nhảy múa. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 7 | Cảnh 7: Làng Rùa | - Chất liệu: gỗ,mút,khung sương bằng sắt,vải ,keo sơn giả đá ,gỗ. - Kích thước: rộng 15m,dài 15m, cao 10m - Theo bản vẽ thiết kê cụ thể ,bố cục cảnh và màu sắc mang tính sắc tộc thổ dân sau khi phá giả lời nguyền,cỏ cây xanh tươi,sắc màu rực rỡ,cảnh ước lệ , các bục bệ yêu cầu chắc chắn ,an toàn cho diễn viên xiếc nhào lộn,nhảy múa. | Việt Nam | 01 | Bộ |

HẠNG MỤC 3: **Thực hiện làm phục trang vở Xiếc “Vùng đất kỳ bí”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Mô tả, Quy cách, Yêu cầu kỹ thuật** | **Xuất xứ hàng hoá** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | Trang phục các nhân vật chính | - Chất liệu: Thu 4 chiều - Số đo: S, M, ML (Theo số đo của từng diễn viên) - Đặc tính kỹ thuật: May theo concept Thần thoại, ôm sát chống trơn trượt, dùng đặc biệt cho diễn viên xiếc đu trên cao,leo trèo,nhào lộn. | Việt Nam | 18 | Bộ |
| 2 | Trang phục các diễn viên phụ | Việt Nam | 26 | Bộ |
| 3 | Trang phục khác | Việt Nam | 09 | Bộ |

**Lưu ý:**

*- Nhà thầu phải báo giá trọn gói toàn bộ gói thầu nói trên theo mẫu đính kèm;*

- *Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan;*

- *Báo giá phải được người đại diện hợp pháp của đơn vị kí xác nhận và đóng dấu đủ từng trang báo giá; các nội dung trên bảng điện từ và bản in phải trùng khớp.*