**BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT**

THỰC HIỆN LÀM CON RỐI, ĐẠO CỤ, CẢNH TRÍ VỞ MÚA RỐI NƯỚC “YẾT KIÊU”

*(Kèm theo thư mời báo giá số 24/TM-PN, ngày 23 tháng 9 năm 2024)*

GÓI SỐ 1: **Thực hiện làm con rối vở Múa rối nước “Yết Kiêu”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Mô tả, Quy cách, Yêu cầu kỹ thuật** | **Xuất xứ hàng hoá** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | Rối Yết Kiêu | - Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 18cm x 2m sào; hất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu  '- 01 con đứng thanh niên, 01 con bơi thanh niên, 01 con đi câu cá thanh niên, 01 con lực sĩ khỏe mạnh, 01 con vật, 01 con đục thuyền bơi sải, 01 con thanh niên bơi chó | Việt Nam | 7 | Con |
| 2 | Rối lính ta | - Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào; | Việt Nam | 1 | Con |
| 3 | Rối lính giặc | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào; | Việt Nam | 2 | Con |
| 4 | Rối dã tượng | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào; | Việt Nam | 1 | Con |
| 5 | Rối Lão Bạch | Chất liệu: rối gỗ thịt,cao su, máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket.Kích thước: 45cm x 18cm | Việt Nam | 1 | Con |
| 6 | Rối Ô mã nhi | Chất liệu:Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào; | Việt Nam | 2 | Con |
| 7 | Rối Trần Ích Tắc | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su , máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket.Kích thước: 60cm x 18cm | Việt Nam | 1 | Con |
| 8 | Rối Đô Châu | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào; | Việt Nam | 2 | Con |
| 9 | Rối chân | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 10cm x60cm | Việt Nam | 4 | chiếc |
| 10 | Rối trống hội | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào; | Việt Nam | 6 | Con |
| 11 | Rối Tráng sĩ Bắc | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su , máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket.Kích thước: 60cm x 18cm x 2m sào | Việt Nam | 2 | Con |
| 12 | Rối đầu người | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt pitton, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 30cm x 16cm x 2m sào tuyp sắt | Việt Nam | 2 | Con |
| 13 | Rối trâu | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su , máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket.Kích thước: 40cm x 18cm x 2m sào tre | Việt Nam | 2 | Con |
| 14 | Rối giàn thuyền | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy sắt, kích thước: 25cm x 10cm x 2m sào tre | Việt Nam | 2 | giàn |
| 15 | Rối giàn thuyền quân Mông nhỏ | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy sắt, kích thước: 25cm x 10cm x 2m sào tre | Việt Nam | 2 | giàn |
| 16 | Thuyền quân Mông | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy sắt kẹp lá, đục lỗ có máy, dây cước kéo, tai ngang, kích thước: 50cm x 30cm x 2m sào tre | Việt Nam | 2 | giàn |
| 17 | Thuyền quân Mông lớn có cờ | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy buly sắt, khoét thủng lỗ 40cm, giả bè, kích thước: 60cm x 35cm x 2m sào tre | Việt Nam | 1 | chiếc |
| 18 | Thuyền quân ta lớn | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy buly sắt, khoét thủng lỗ 40cm, giả bè, kích thước: 60cm x 35cm x 2m sào tre | Việt Nam | 1 | chiếc |
| 19 | Rối dân làng | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào; | Việt Nam | 3 | Con |
| 20 | Giàn rối bướm | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, mika kính, máy sắt chữ L đầu nòng sắt, sơn vẽ màu, Kích thươc 25cm x 15cm x 1m thép x 1,2m sào tre | Việt Nam | 10 | Con |
| 21 | Rối giàn khóm hoa sen | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu, bông và lá sen lụa, máy gỗ chữ L, đầu nòng sắt, kích thước 35cm x 50cm x 1,5m sào | Việt Nam | 2 | giàn |
| 22 | Rối dàn tuyền đua | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy trâu sắt, Kích thước: 30cm x 100cm x2m sao sắt, mỗi thuyền có 7 người ngồi bơi kích thước 10cm x20cm | Việt Nam | 3 | chiếc |
| 23 | Rối Hưng Đạo | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào; | Việt Nam | 1 | Con |
| 24 | Rối kỵ mã | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 20cm x30cm, có người ngồi trên kích thước 10cm x 15cm | Việt Nam | 4 | Con |
| 25 | Rối đuôi trâu thần | Chất liệu: rối cao su và nhựa, bên trong sử dụng đèn led cảm ứng , máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket, , .Kích thước: 40cm x 2cm x 2m sào tre | Việt Nam | 1 | Con |
| 26 | Rối đàn cá bơi | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt đầu nòng, sơn vẽ màu theo maket, sào tre. Kích thước: 30cm x 8cm x 2m sào tre | Việt Nam | 4 | Con |
| 27 | Rối đàn ếch | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt đầu nòng máy chữ Z, sơn vẽ màu theo maket, sào tre. Kích thước: 15cm x 5cm x 1,5m sào tre | Việt Nam | 4 | Con |
| 28 | Rối cá treo cổ | chất liệu cao su, kích thước 10cm x 4cm, sơn màu theo maket | Việt Nam | 6 | Con |
| 29 | Rối trẻ con bơi | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket, sào tre. Kích thước: 30cm x 18cm x 1,2m sào tre | Việt Nam | 4 | Con |
| 30 | Máy rối | - Chất liệu: Hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào; | Việt Nam | 40 | Bộ |
| 31 | Sào | Chất liệu tre thịt, sơn đen, đục lỗ bắt vít, lắp đầu nòng có ốc, tay ngai gỗ, chịu lực buly, kích thước 3cm x 2m | Việt Nam | 40 | chiếc |

GÓI THẦU SỐ 2: **Thực hiện làm đạo cụ vở Múa rối nước “Yết Kiêu”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Mô tả, Quy cách, Yêu cầu kỹ thuật** | **Xuất xứ hàng hoá** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | Mành sáo xanh | Chất liệu: sắt, mành , màu, phụ liệu | Việt Nam | 5 | Bộ |
| 2 | vòng lửa | Chất liệu sắt và đồng, ống nhựa, amazang chống cháy, khóa ga, vòi phun ga, sào sắt chịu lực, kích thước: 100cm x 100cm x 2m sào x 4m ống nhựa dẫn ga | Việt Nam | 2 | chiếc |
| 3 | Chiếc rìu | Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy gập cước , kích thước 20cm x 10cm x1m sào tre | Việt Nam | 2 | chiếc |
| 4 | Bộ điều chính kỹ thuật máy rối | Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ, nhựa chịu nhiệt, cao su và gỗ phù hợp với môi trường làm việc. Các loại máy: Chữ Z, máy buli, máy tròn, máy xích, máy quả lắc thăng bằng, cáp quay  Độ chính xác: độ chính xác dao động ±1% đến ±10%  Chịu nhiệt: Khoảng từ 0°C đến +50°C | Việt Nam | 1 | Bộ |

GÓI THẦU SỐ 3: **Thực hiện làm cảnh trí vở Múa rối nước “Yết Kiêu”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Mô tả, Quy cách, Yêu cầu kỹ thuật** | **Xuất xứ hàng hoá** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | Cảnh cột rồng cung đình | - Chất liệu: sắt và cao su, sơn son thếp vàng cột rồng - Kích thước: 0,5m x 2m '- Lắp ráp bằng máy sắt nổi từ mặt nước | Việt Nam | 2 | Bộ |
| 2 | Núi đá che mái đình nhỏ | Chất liệu: xốp khối cắt 3D, phụ liệu, màu, sắt, kỹ thuật (Kích thước 1mx0,5m) | Việt Nam | 4 | Cái |
| 3 | Núi đá che mái đình chính | Chất liệu: xốp khối cắt 3D, phụ liệu, màu, sắt, kỹ thuật (Kích thước 5mx5m) | Việt Nam | 1 | Cái |
| 4 | Bụi dừa cố định 3D | Chất liệu: sắt, nhựa công nghiệp, màu, phụ liệu. Kích thước 1mx1,5m dưới nước 80cm | Việt Nam | 4 | Cái |

**Lưu ý:**

*- Nhà thầu phải báo giá trọn gói toàn bộ gói thầu nói trên theo mẫu đính kèm;*

- *Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan;*

- *Báo giá phải được người đại diện hợp pháp của đơn vị kí xác nhận và đóng dấu đủ từng trang báo giá; các nội dung trên bảng điện từ và bản in phải trùng khớp.*